被操作PC

客户端

中转服务器

服务端

手机或另一台PC

远程操控端

被操作PC

客户端

中转服务器

服务端

手机或另一台PC

远程操控端

local\_port

3389端口

bind\_port

7000端口

被操作PC

客户端

中转服务器

服务端

手机或另一台PC

远程操控端

local\_port

bind\_port

remote\_port

random

服务端frp处理

服务端

NAT服务端

bind\_port =7000

local\_port =3389

server\_port =12000

remote\_port =13000

客户端

远程端

3389

12000

13000

任意

7000

13000

12000→7000

13000→13000

IP:13000



被操作PC

客户端B

中转服务器

服务端

手机或另一台PC

远程操控端B

local\_port

3389

bind\_port

 7001

remote\_port

5201

random

服务端frp处理

被操作PC

客户端A

手机或另一台PC

远程操控端A

local\_port

3389

bind\_port

 7000

remote\_port

5200

random

服务端frp处理